# Test d'étanchéité

1. Si la valve est fixée à l'outil, la retirer. Utiliser l'outil en forme de fourche (4080 1114 00) et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

2. Insérer la valve dans le raccord (1) de l'outil de test et la serrer à 0,7 Nm. Voir la figure ci-dessous.

3. Brancher un flexible pneumatique sur le raccord (2).

4. Appuyer deux ou trois fois sur le levier de l'outil pour fournir une pression d'air de 6,3 bar (90 psi).

5. Mesurer la fuite avec un testeur de fuites. La fuite d'air pendant 10 secondes doit être inférieure à 0,3 l/min.

6. Si le résultat du test n'est pas satisfaisant, remplacer la valve. Si le test ne montre aucun défaut, continuer la procédure.

7. Installer la valve dans sa position d'origine et la serrer avec l'outil en forme de fourche à 0,7 Nm.