# 속도 변경

1. 모터 밸브, 날개 모터 및 레인지 기어를 분리합니다.

2. 해당할 경우, 분할 기어비를 다음으로 변경합니다.

   1. 분할 기어를 제거합니다.

   2. 분할 기어의 샤프트(1)를 전환해 필요 비율로 설정합니다. 아래 그림을 참조하십시오. 찰칵 소리는 샤프트가 원하는 대로 전환되었음을 나타냅니다. 포크형 공구(4141 1114 00)로 샤프트를 올바른 위치로 고정합니다. “속도” 섹션을 참조하십시오.

   3. 분할 기어 구멍을 볼트 위로 나열하고, 샤프트 헤드와 드릴 헤드를 마주하게 합니다.

   4. 주의해서 분할 기어를 제 위치로 밀어 넣습니다. 샤프트(1)가 제자리에 맞춰질 때까지 스플라인 샤프트(2)를 돌리십시오.

   5. 포크형 공구(4080 1114 00)로 피니언(3)을 제자리에 고정한채, 스플라인 샤프트(2)를 돌리고 샤프트(1)이 피니언에 장착될 때까지 분할 기어를 부드럽게 앞으로 밉니다.

   6. 제자리에서 찰칵 소리가 날때까지 분할 기어를 부드럽게 앞쪽으로 밉니다.

3. 해당할 경우, 새로운 레인지 기어를 설치합니다. 그렇지 않을 경우, 기존 기어를 원래 위치로 복원합니다. 유성 기어를 돌려 스플라인을 정렬하십시오.

4. 날개 모터와 모터 밸브를 원래 위치로 복원합니다. 포크형 공구(4080 1114 00)로 로터를 시계 반대 방향으로 돌려 스플라인을 정렬합니다.

5. 드릴을 작동하기 전 응급 정지 버튼 기능 테스트를 수행합니다.

   1. 시동 버튼을 누릅니다.

   2. 제 위치에 고정되도록 비상 정지를 누릅니다. 스핀들을 즉시 정지해야 합니다.

   3. 응급 정지 버튼을 당겨 재설정합니다. 모터를 재시작해서는 안됩니다.

   4. 에어 호스를 분리합니다.

   5. 에어 호스를 재연결합니다.