# Cabezal

Cantidad total de lubricación: 28 ml.

Pos | Descripción
--- | ---
A1 | Aplique una capa fina de lubricante A.
A2 | Asegúrese de que las juntas tóricas están engrasadas con lubricante A.
A3 | Asegúrese de que todos los espacios entre dientes estén bien llenos de lubricante A.
A4 | Llene la rosca trapezoidal interna con lubricante A.
A5 | Asegúrese de que todos los espacios entre dientes estén bien llenos de lubricante A (5 ml por parte).

Pos | Descripción
--- | ---
A1 | Aplique una capa fina de lubricante A.
A2 | Asegúrese de que las juntas tóricas están bien engrasadas con lubricante A.
A3 | Asegúrese de que todos los espacios entre dientes estén bien llenos de lubricante A.
A4 | Aplique una capa fina de lubricante A en el interior.
A5 | Aplique un mínimo de 10 ml de lubricante A.

* Sólo para modelos con avance rápido.

Pos | Descripción
--- | ---
A1 | Asegúrese de que todos los espacios entre dientes estén bien llenos de lubricante A (5 ml por parte).
A2 | Asegúrese de que las juntas tóricas están bien engrasadas con lubricante A.