# Substituição de eixo

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Ferramenta na forma de garfo

- Ferramenta hexagonal

- Chave Torx

- Chave Allen

- Chave inglesa

1. Prenda a furadeira em uma morsa com proteções de borracha, a parte frontal para cima e a empunhadura para a direita. Remova a parte frontal e a broca.

2. Gire a furadeira de cabeça para baixo e fixe-a na morsa. Remova a proteção do eixo.

3. Remova o anel de profundidade do eixo com a ferramenta na forma de garfo.

4. Observe a posição do cartucho de alimentação: As marcas na extremidade mais próxima do eixo indicam a velocidade real de avanço.

5. Remova o cartucho de alimentação.

6. Gire a ferramenta hexagonal no senti anti-horário para o eixo sair do soquete. Remova o eixo.

7. Execute os passos de 4 a 11 indicados na seção “Instalação da furadeira”.

8. Gire a furadeira de cabeça para baixo e fixe-a na morsa. Conecte a mangueira de ar na rosca. Verifique o funcionamento do botão de parada de emergência:

   1. Pressione o botão Start (Partida).

   2. Pressione o botão de parada de emergência para que ele trave. O eixo deve parar imediatamente.

   3. Puxe o botão para restabelecê-lo. O motor não deve ser ligado.

   4. Desconecte a mangueira de ar.