# 색인기가 없는 드릴용 스크래퍼 키트 설치

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 스패너

- Allen 키

- 장착 공구

- 톱

전제 조건

스크레퍼 키트를 설치하기 전에, 다음 구성부품이 제거되었는지 확인하십시오.

- 전면 부품

- 드릴 비트

- 스핀들

- 스핀들 가드

1. 바이스에 드릴을 고정하십시오.

2. 어댑터를 제거합니다.

3. 스핀들의 고정 너트를 제거합니다.

4. 스핀들에 스크레이퍼 링을 설치하고 네 개의 나사로 조입니다.

   스크레이퍼 링의 모서리를 깎아낸 면이 드릴 비트 쪽을 향하고 있는지 확인하십시오.

5. 스핀들에 스핀들 고정 너트를 설치합니다.

6. 드릴에 스핀들을 설치합니다.

7. 스핀들 상부에 스핀들 고정 너트를 설치합니다.

8. 전면 부품의 길이에 맞게 관을 자릅니다.

   스핀들의 스크레이퍼 링은 드릴 시 관 바깥쪽으로 이동하지 않아야 합니다.

9. 관을 설치하고 20 Nm으로 조입니다.

   나삿니 손상을 방지하려면 스크레이퍼 링이 매끄럽게 작동되는지 확인하십시오.

   전면 부품을 설치합니다.