# 헤드

총 윤활량: 28 ml.

Pos | 설명
--- | ---
A1 | 윤활유 A를 얇게 한 층 바릅니다.
A2 | O-링이 윤활유 A로 도포되었는지 확인하십시오.
A3 | 모든 이의 틈새가 윤활유 A로 잘 채워졌는지 확인하십시오.
A4 | 윤활유 A로 내부의 사다리꼴 나사를 메웁니다.
A5 | 모든 이의 틈새가 윤활유 A로 잘 메워졌는지 확인하십시오(부품 당 5 ml).

Pos | 설명
--- | ---
A1 | 윤활유 A를 얇게 한 층 바릅니다.
A2 | O-링이 윤활유 A로 잘 도포되었는지 확인하십시오.
A3 | 모든 이의 틈새가 윤활유 A로 잘 채워졌는지 확인하십시오.
A4 | 내부를 윤활유 A로 얇게 바릅니다.
A5 | 윤활유 A를 최소 10 ml 도포합니다.

* 래피드 어드밴스가 있는 모델의 경우만 해당.

Pos | 설명
--- | ---
A1 | 모든 이의 틈새가 윤활유 A로 잘 메워졌는지 확인하십시오(부품 당 5 ml).
A2 | O-링이 윤활유 A로 잘 도포되었는지 확인하십시오.