# Отпустите натяжение шпинделя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- звездообразный ключ;

- шестигранный ключ;

- Штифтовой гаечный ключ

- Гаечный ключ

- вилкообразный инструмент;

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками пневматическим логическим блоком вверх, а рукояткой дрели вправо. Снимите защитный кожух шпинделя.

2. Зафиксируйте для себя положение кассеты подачи. Маркировка на конце кассеты, расположенном ближе всего к шпинделю, указывает фактическую скорость подачи.

3. Снимите фиксатор кассеты, саму кассету, пять винтов и две шайбы. Для винта фиксатора кассеты используйте звездообразный ключ, а для остальных четырех винтов — шестигранный ключ.

4. Вытащите муфту.

5. Поместите штифтовой гаечный ключ в первоначальное положение муфты четырьмя штифтами вниз. Поворачивайте ключ, пока штифт не зафиксируется в нужном положении.

6. Зафиксируйте для себя положение шпинделя.

   1. Если шпиндель находится в начальном положении, обычным гаечным ключом поворачивайте штифтовой гаечный ключ против часовой стрелки, пока шпиндель не разблокируется.

   2. Если шпиндель находится в конечном положении сверления, обычным гаечным ключом поворачивайте штифтовой гаечный ключ по часовой стрелке, пока шпиндель не разблокируется.

7. Вытащите штифтовой гаечный ключ.

8. Установите муфту в первоначальное положение.

9. Установите кассету подачи в первоначальное положение, убедившись, что маркировка на конце кассеты, расположенном ближе всего к шпинделю, указывает требуемую скорость подачи.

10. Если кассета не устанавливается без усилия, поверните ее шлицы с помощью вилкообразного инструмента, чтобы выровнять их.

11. Установите шайбы и четыре винта в первоначальное положение. Затяните винты. Установите фиксатор и стопорный винт. Затяните винт.

12. Установите на место защитный кожух шпинделя и закрепите его.

13. Подсоедините шланг подачи воздуха к ниппелю. Выполните проверку работоспособности кнопки аварийного останова.

    1. Нажмите кнопку запуска.

    2. Нажмите кнопку аварийного останова, чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Шпиндель должен немедленно остановиться.

    3. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение. Двигатель не должен снова запуститься.

    4. Отсоедините шланг подачи воздуха.

Перед использованием инструмента проверьте клапан начального положения и клапан глубины, чтобы убедиться в отсутствии неисправностей.

Этап 1 — проведите визуальную проверку. Извлеките клапаны из инструмента. Поверните клапаны по часовой стрелке с помощью вилкообразного инструмента. Сожмите клапаны и проверьте работу пружины.

Этап 2 — см. раздел \"Проверка на утечку\".