# Cabeçote

Quantidade total de lubrificante: 28 ml

Pos | Descrição
--- | ---
A1 | Aplique uma camada fina de lubrificante A.
A2 | Verifique se os anéis O-ring estão com lubrificante A.
A3 | Verifique se todos os intervalos no trilho estão bem abastecidos com lubrificante A.
A4 | Encha a parte interna da rosca trapezoidal com lubrificante A.
A5 | Verifique se todos os intervalos no trilho estão bem abastecidos com lubrificante A (5 ml por parte).

Pos | Descrição
--- | ---
A1 | Aplique uma camada fina de lubrificante A.
A2 | Verifique se os anéis O-ring estão com lubrificante A.
A3 | Verifique se todos os intervalos no trilho estão bem abastecidos com lubrificante A.
A4 | Aplique uma camada fina de lubrificante A na parte interna.
A5 | Aplique no mínimo 10 ml de lubrificante A.

* Apenas para os modelos com avanço rápido.

Pos | Descrição
--- | ---
A1 | Verifique se todos os intervalos no trilho estão bem abastecidos com lubrificante A (5 ml por parte).
A2 | Verifique se os anéis O-ring estão com lubrificante A.