# Montera indexern

Gör så här för att montera indexern eller flytta den till ett annat verktyg:

1. Lossa på den mutter som fäster indexern vid verktygshuvudet.

2. Rengör mutterns gängor från lim.

3. Kontrollera räfflorna på den nedre delen som är fäst på indexerns framsida, så att de inte är skadade. Ta bort eventuellt lim.

4. Kontrollera räfflorna på låssprinten på indexerns övre kåpa så att de inte är skadade. Ta bort eventuellt lim. När indexern har tagits bort trycker du på knappen för att kontrollera att indexerns låssprint löper jämnt in i och ut ur kåpan.

5. Byt ut skadade delar eller vid behov hela indexern.