# Lamellenmotor (trockene Luft)

| Bohrer / Material | Bohrer / Material | Bohrer / Material
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Zyklen | (Satz verwenden, Bestellnummer) | (Satz verwenden, Bestellnummer) | (Satz verwenden, Bestellnummer)
Nach jeweils 1.000 Bohrungen |  |  |
Nach jeweils 3.000 Bohrungen |  | 4081 0457 90 | 4081 0457 90
Nach jeweils 6.000 Bohrungen | 4081 0457 90 |  |
Nach jeweils 12.000 Bohrungen |  |  |
Nach jeweils 24.000 Bohrungen |  |  |
Nach jeweils 48.000 Bohrungen | 4141 0168 90 | 4141 0168 90 | 4141 0168 90