# Motor

Pos | Descripción
--- | ---
A1 | Asegúrese de que las juntas tóricas están bien engrasadas con lubricante A.
B2 | Aplique una capa fina de lubricante B en las placas del extremo (debe cubrir el diámetro del rotor).
B3 | Dentro del cilindro (motor completo, añada dos gotas de lubricante B a través del orificio de entrada de la placa de extremo trasero, gire el motor para que el aceite se extienda por él).