# ヘッド

潤滑油の合計量：28 ml.

Pos | 説明
--- | ---
A1 | 潤滑油Aを薄く塗布すること
A2 | Oリングに潤滑油Aが塗油されていること
A3 | すべての歯車の隙間に潤滑油Aが十分満たされていること
A4 | 内側の台形スレッドに潤滑油Aを充填すること
A5 | すべての歯車の隙間に潤滑油A（部品当たり5 ml）が十分満たされていること

Pos | 説明
--- | ---
A1 | 潤滑油Aを薄く塗布すること
A2 | Oリングに潤滑油Aが十分塗油されていること
A3 | すべての歯車の隙間に潤滑油Aが十分満たされていること
A4 | 内側に潤滑油Aを薄く塗布すること
A5 | 最小10 mlの潤滑油Aを塗油すること

*急速進行モデルの場合のみ。

Pos | 説明
--- | ---
A1 | すべての歯車の隙間に潤滑油A（部品当たり5 ml）が十分満たされていること
A2 | Oリングに潤滑油Aが十分塗油されていること