# Главные компоненты и функции

Поз. | Деталь | Назначение
--- | --- | ---
1 | шпиндель; | Главная вращающаяся деталь дрели.
2 | защитный кожух шпинделя. | Защищает оператора от вращающегося шпинделя. Обеспечивает подачу охлаждающей жидкости на сверло.
3 | Головка | Передает крутящий момент и подачу от двигателя на шпиндель.
4 | Кассета подачи | Определяет скорость подачи шпинделя. Измеряется в дюймах на оборот или в миллиметрах на оборот (мм/об).
5 | Пневматический логический блок | Управляет работой дрели.
6 | Делитель | Определяет скорость вращения. Измеряется в оборотах в минуту (об/мин).
7 | Редуктор диапазонов | Определяет диапазон скорости вращения.
8 | Лопастной двигатель | Передает мощность и вращение на шпиндель.
9 | Клапан двигателя | Обеспечивает подачу воздушного потока на лопастной двигатель и кнопку аварийного останова.
10 | Пуск | Запускает двигатель и активирует механизм подачи и вращения дрели. После отпускания кнопки двигатель продолжает работать. После достижения шпинделем предварительно заданной глубины сверления он автоматически возвращается в начальное положение.
11 | Быстрая подача (опционально) | Активирует быструю подачу шпинделя. Шпиндель подводится к рабочей поверхности быстрее, чем при обычной скорости подачи, но не вращается. При отпускании кнопки шпиндель останавливается.
12 | Втягивание | Возвращает шпиндель в начальное положение в любой момент в процессе сверления. После втягивания двигатель автоматически отключается.
13 | Аварийный останов | Отключает двигатель и останавливает шпиндель в любой момент в процессе сверления. При нажатии кнопка аварийного останова фиксируется в нажатом положении. Для повторного запуска дрели необходимо отжать кнопку вручную.