# Монтаж индексатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- Тиски

- Рожковый гаечный ключ

- шестигранный ключ;

- Штифтовой гаечный ключ

- Крючковой гаечный ключ

Необходимые условия

Перед установкой индексатора убедитесь в том, что следующие компоненты сняты:

- Передняя часть

- сверло;

- шпиндель;

- защитный кожух шпинделя.

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками пневматическим логическим блоком вниз, а рукояткой дрели вправо.

2. С помощью гаечного ключа снимите переходник, крепящий переднюю часть. С помощью шестигранного ключа извлеките винт из отверстия справа от переходника.

3. Совместите большое отверстие в корпусе индексатора с отверстием для переходника, так чтобы кнопка располагалась напротив вас. Если корпус индексатора находится в правильном положении, пробка справа от винтового отверстия войдет в корпус индексатора.

4. Установите гайку в корпус индексатора резьбовой частью вниз. Затяните гайку штифтовым гаечным ключом.

5. Установите волнистую шайбу и вал (шлицами вниз) в корпус индексатора.

6. Нажмите кнопку на корпусе индексатора, чтобы гайка легко прошла до конца вниз. Затяните переднюю гайку вала на корпусе индексатора крючковым гаечным ключом.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Опасность раздавливания

   Если индексатор заблокирован неправильно, эксплуатация инструмента запрещена! Разблокирование инструмента может вызвать вращение всего инструмента, что может привести к серьезному материальному ущербу и тяжелым травмам.

   - Убедитесь, что стопорный штифт находится на одном уровне с поверхностью гайки с допуском не более 0,3 мм над поверхностью.

После завершения установки установите на место компоненты, указанные в списке выше.