# Posición de inicio y profundidad de taladro

Utilizando anillos de parada puede definir los siguientes parámetros:

- Posición de inicio de la broca

- Profundidad de taladro

Pos | Pieza | Función
--- | --- | ---
1 | Anillo de posición de inicio | Define la posición de inicio para el taladrado. Permite la colocación rápida de la broca a la distancia de seguridad de la superficie predefinida. La posición de inicio puede ajustarse.
2 | Anillo de profundidad | Define la profundidad del taladro.
3 | Válvula de profundidad | Controla la profundidad del taladro. Una vez que el anillo de profundidad alcanza la válvula, ésta se activa y el eje se retrae a su posición de inicio. El motor se apaga automáticamente después de cada retracción.
4 | Válvula de posición de inicio | Controla la posición de inicio para el taladrado. Cuando el anillo de posición de inicio alcanza la válvula, activa la válvula que detiene el motor.

Puede calcular la distancia entre el anillo de profundidad y el cabezal de taladro (dimensión L en la figura siguiente) para obtener la profundidad de taladro deseada D de acuerdo a la fórmula siguiente:

L (mm) =D (mm) – 31,0 mm

L (pulg) = D (pulg) – 1,2 pulg