# Instalação do kit do raspador para furadeiras sem indexador

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chave inglesa

- Chave Allen

- Ferramenta de montagem

- Serra

Pré-requisitos

Antes de instalar o kit do raspador, confirme se os seguintes componentes foram removidos:

- Parte frontal

- Broca

- Fuso

- Proteção do eixo

1. Fixe a furadeira em um torno.

2. Remova o adaptador.

3. Remova as porcas batente no eixo.

4. Instale um anel raspador no eixo e fixe-o com quatro parafusos.

   Confirme se a borda chanfrada do anel raspador está voltado para a broca.

5. Instale a porca batente no eixo.

6. Instale o eixo na furadeira.

7. Instale a porca batente no topo do eixo.

8. Corte o tubo para adequar o comprimento da parte frontal.

   O anel raspador no eixo não deve sair do tubo durante a perfuração.

9. Instale o tubo e aplique 20 Nm para prendê-lo.

   Verifique se o anel raspador se move suavemente para evitar danos à rosca.

   Instale a parte frontal.