# Sostituzione dell'adattatore dell'ingresso dell'aria

Tutti gli strumenti PFD1500 vengono consegnati con un adattatore dell'ingresso dell'aria NPT come standard. Un adattatore dell'ingresso dell'aria BSP aggiuntivo verrà incluso nella confezione assieme allo strumento al momento della consegna.

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiave a tubo

1. Rimuovere l'adattatore.

   Assicurarsi che il filtro continui a essere in posizione.

2. Sostituire l'adattatore con il nuovo (incluso nella confezione). Rimuovere l'anello toroidale dal vecchio adattatore per trasferirlo sul nuovo.

3. Riportare l'adattatore nella posizione originale e serrarlo.

   Assicurarsi che il filtro sia in posizione.