# Montaje del indizador

Realice los siguientes pasos para montar el indizador o moverlo a otra herramienta:

1. Afloje la tuerca que conecta el indizador al cabezal de la herramienta.

2. Limpie la cola de la rosca de la tuerca.

3. Compruebe las estrías en la parte inferior que está acoplada a la pieza delantera del indizador para evitar daños. Limpie cualquier resto de cola.

4. Compruebe las estrías en el pasador de bloqueo en la carcasa superior del indizador y limpie cualquier resto de cola. Dado que el indizador está dividido, pulse el botón para asegurar que el pasador de bloqueo en el indizador entra y sale con suavidad de la carcasa.

5. Sustituya la parte o el indizador completo si hubiera cualquier daño en la pieza del indizador.