# Startposition och borrdjup

Med hjälp av stoppringar, kan du ange följande parametrar:

- Startläge för borrkronan

- Borrdjup

Pos | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
1 | Startläge ring | Anger startläget för borrning. Detta gör att borrkronan kan placeras snabbt vid det fördefinierade säkra avståndet till ytan. Startläget kan justeras.
2 | Djupring | Anger borrdjupet.
3 | Djupventil | Styr borrdjupet. När djupringen når ventilen, aktiverar den ventilen, och spindeln går tillbaka tillstartläget. Motorn stängs av automatiskt efter att den går tillbaka.
4 | Startlägesventil | Styr startläget för borrning. När startlägesringen når ventilen, aktiverar den ventilen som stänger av motorn.

Man kan beräkna avståndet mellan djupringen och borrhuvudet (mått L i figuren nedan) för det önskade borrdjupet D i enlighet med följande formel:

L (mm) =D (mm) – 31,0 mm

L (in) = D (in) – 1.2 in