# Przed wierceniem

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zgniecenia

Nie wolno używać narzędzia, jeśli element indeksujący nie jest prawidłowo zablokowany! Niezablokowanie narzędzia może spowodować obrót całego narzędzia i stać się przyczyną poważnych szkód materialnych i obrażeń ciała.

- Należy sprawdzić, czy kołek blokujący jest w płaszczyźnie nakrętki z tolerancją wystawania mniejszą niż 0,3 mm.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zgniecenia

Podczas użytkowania narzędzia należy zachować bezpieczną odległość od niego. Obracające się narzędzie może spowodować poważne obrażenia.

- Należy pamiętać, aby nie zbliżać żadnych części ciała do pracującego narzędzia.

Przed rozpoczęciem użytkowania wiertarki muszą być spełnione następujące warunki:

- Przednia część musi być zamocowana w uchwycie.

- Wąż pneumatyczny musi być podłączony do wiertarki.

Sprawdzić działanie przycisku wyłącznika awaryjnego w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk uruchamiania.

2. Nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego, tak aby zablokował się w położeniu wciśnięcia. Wrzeciono musi się natychmiast zatrzymać.

3. Wyciągnąć przycisk wyłącznika awaryjnego w celu jego zresetowania. Silnik nie może się uruchomić.

4. Odłączyć wąż pneumatyczny.

5. Ponownie podłączyć wąż pneumatyczny.

Przed wierceniem należy wykonać następujące czynności:

1. Zablokować narzędzie w zacisku.

2. Zwolnić element indeksujący, aby wyregulować położenie narzędzia, naciskając przycisk na elemencie indeksującym.

3. Zwolnić przycisk na elemencie indeksującym, aby zablokować go w żądanym położeniu.

4. Upewnić się, że kołek blokujący na elemencie indeksującym jest zrównany z powierzchnią nakrętki.

5. Przechylić narzędzie w obie strony, aby upewnić się, że zostało zablokowane w położeniu.