# Přehled řešení problémů

Problémy se mohou týkat poruch ventilů a spojek, viz obrázek níže.

Pozice | Modul
--- | ---
1 | Ventil startovní polohy
2 | Ventil ochrany proti přetížení
3 | Ventil hloubky
4 | Spojka proti přetížení

V tabulce níže jsou popsány nejběžnější problémy, jejich možné příčiny a akce pro odstraňování těchto problémů.

Problémy | Možné příčiny | Akce
--- | --- | ---
Motor se po uvolnění spouštěcího tlačítka zastaví. Tlačítko rychlého přiblížení* funguje správně. | Netěsnost ventilu startovní polohy. | 1. Vyjměte ventil startovní polohy. 2. Proveďte zkoušku těsnosti ventilu, viz část „Zkouška těsnosti“. 3. Pokud jsou výsledky zkoušky nedostatečné, ventil vyměňte. V opačném případě se obraťte na servisní středisko společnosti Atlas Copco.
Vřeteno se zatahuje ještě před dokončením vrtacího cyklu. Tlačítko rychlého přiblížení* funguje správně. | Netěsnost ventilu hloubky. | 1. Vyjměte ventil hloubky vrtání. 2. Proveďte zkoušku těsnosti ventilu, viz část „Zkouška těsnosti“. 3. Pokud jsou výsledky zkoušky nedostatečné, ventil vyměňte a dokončete proceduru. Pokud zkouška neprokáže žádnou závadu, pokračujte v proceduře.
| Netěsný ventil ochrany proti přetížení. | 4. Vyjměte ventil ochrany proti přetížení. 5. Proveďte zkoušku těsnosti ventilu, viz část „Zkouška těsnosti“. 6. Pokud jsou výsledky zkoušky nedostatečné, ventil vyměňte a dokončete proceduru. Pokud zkouška neprokáže žádnou závadu, pokračujte v proceduře.
| Ochrana proti přetížení se aktivuje kvůli nadměrné síle posuvu. | 7. Odzkoušejte vrtačku bez zátěže. 8. Pokud vrtačka funguje správně bez zátěže, optimalizujte zátěž snížením rychlosti posuvu nebo výměnou vrtáku. Poté proceduru dokončete. Pokud zkouška bez zátěže neprokáže žádné zlepšení, pokračujte v proceduře.
| Spojka proti přetížení je zablokována v otevřené poloze. | 9. Vyjměte kazetu posuvu. 10. Vyjměte spojku proti přetížení. Pokud spojka vydá hlasitý zvuk klepnutí, došlo k jejímu uvolnění. Nainstalujte spojku v původní poloze a vrtačku odzkoušejte. Pokud se výkon vrtačky zlepší, dokončete proceduru. 11. Proveďte zkoušku spojky podle části „Zkouška spojky proti přetížení“. 12. Pokud je výsledek zkoušky nedostatečný, spojku vyměňte a dokončete proceduru. Pokud zkouška neprokáže žádnou závadu, pokračujte v proceduře. 13. Nainstalujte spojku v původní poloze. 14. Nainstalujte kazetu posuvu v původní poloze. Proceduru dokončete.

* Volitelná funkce.