# Hlavní součásti a funkce

Pozice | Součást | Funkce
--- | --- | ---
1 | Vřeteno | Hlavní otáčející se díl vrtačky.
2 | Kryt vřetena | Chrání operátora před otáčejícím se vřetenem. Zajišťuje chlazení vrtáčky přívodem chladicí kapaliny na vrták.
3 | Hlava | Přenáší točivý moment a posuv z motoru na vřeteno.
4 | Podávací kazeta | Definuje rychlost posuvu vřetena. Je měřena v palcích na otáčku (IPR) nebo v milimetrech na otáčku (mm/ot.).
5 | Pneumatická logická jednotka | Řídí vrtačku.
6 | Rozdělovací převod | Definuje rotační rychlost. Je měřena v otáčkách za minutu (ot./min.).
7 | Převod rozsahu otáček | Definuje rozsah otáček za minutu (ot./min.).
8 | Lopatkový motor | Zajišťuje energii a otáčení vřetena.
9 | Ventil motoru | Zajišťuje proud vzduchu na lopatkový motor a tlačítko nouzového zastavení.
10 | Spuštění | Spouští motor a aktivuje mechanizmus posuvu a otáčení vrtačky. Po uvolnění tlačítka motor dále běží. Jakmile vřeteno dosáhne předem nastavené hloubky vrtu, vrátí se automaticky do startovní polohy.
11 | Rychlé přiblížení (volitelné) | Aktivuje rychlý posuv vřetena. Vřeteno se po pracovní ploše posouvá rychleji, než tomu je v případě posuvu běžnou rychlostí, ale neotáčí se. Po uvolnění tlačítka se vřeteno zastaví.
12 | Zatažení | Vrátí vřeteno do startovní polohy, a to kdykoliv během vrtacího cyklu. Po zatažení se motor automaticky vypne.
13 | Nouzové zastavení | Vypne motor a zastaví pohyb vřetena, a to kdykoliv během vrtacího cyklu. Po stisknutí tlačítko nouzového zastavení zůstane v zajištěné poloze. Aby vrtačku bylo možno resetovat, je tlačítko nouzového zastavení nutno resetovat ručně.