# 更换转轴

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 叉形工具

- 六角工具套筒

- 梅花扳手

- 内六角扳手

- 扳手

1. 将转机以前端朝上、电钻手柄朝右的方式，固定在带橡胶垫的虎钳上。取下前端和钻头。

2. 将钻机翻倒，然后将其固定在老虎钳上。拆下转轴护罩。

3. 用叉形工具拆下转轴上的深度环。

4. 注意进给匣的位置。进给匣端部最靠近转轴的标记，指示实际的进给速率。

5. 拆下进给匣。

6. 逆时针旋转六角工具套筒，将转轴推至槽外。拆下转轴。

7. 执行“安装钻机”一节中的第 4 步至第 11 步。

8. 将钻机翻倒，然后将其固定在老虎钳上。将空气软管与喷嘴相连。对紧急停止按钮进行功能测试：

   1. 按压启动按钮。

   2. 按压紧急停止按钮，使其锁到位。转轴必须立即停止。

   3. 拉动紧急停止按钮将其复位。马达不得重新启动。

   4. 断开空气软管。