# Velocidad

La combinación de gamas y engranajes con divisor determina la velocidad del eje del taladro. Seleccione entre las combinaciones disponibles de gamas y engranajes con divisor que encontrará en la siguiente tabla para obtener las RPM deseadas.

| Engranaje de rango |
--- | --- | ---
RPM | No. de pedido | Relación de engranaje con divisor
38 | 4141 0043 95 | Bajo
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Alto
100 | 4141 0043 92 | Bajo
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Alto
200 | 4141 0043 90 | Bajo
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Alto
400 | 4141 0043 94 | Bajo
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Alto
670 | 4141 0043 93 | Bajo
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Alto
1330 | 4141 0043 91 | Bajo
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Alto

Una relación de engranaje con divisor puede establecerse en alto, 1:1 o bajo dependiendo de la posición del eje (1) con relación a la muesca (2). Vea la figura siguiente. Las marcas de la carcasa del engranaje con divisor indican las relaciones correspondientes a las posiciones del eje.

Asegúrese de que el eje se encuentra en la posición adecuada con la herramienta en forma de tenedor (4141 1114 00). Vea la ilustración a continuación.