# Перед сверлением

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность раздавливания

Если индексатор заблокирован неправильно, эксплуатация инструмента запрещена! Разблокирование инструмента может вызвать вращение всего инструмента, что может привести к серьезному материальному ущербу и тяжелым травмам.

- Убедитесь, что стопорный штифт находится на одном уровне с поверхностью гайки с допуском не более 0,3 мм над поверхностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность давления

Держитесь на безопасном расстоянии от работающего инструмента. Вращающийся инструмент может нанести тяжелые физические травмы.

- Убедитесь, что что части тела не находятся вблизи работающего инструмента.

Перед началом работы с дрелью должны быть выполнены следующие условия:

- передняя часть зафиксирована в соответствующем приспособлении;

- к дрели подсоединен шланг подачи сжатого воздуха.

Для проверки работоспособности кнопки аварийного останова выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку запуска.

2. Нажмите кнопку аварийного останова, чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Шпиндель должен немедленно остановиться.

3. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение. Двигатель не должен снова запуститься.

4. Отсоедините шланг подачи воздуха.

5. Подсоедините на место шланг подачи воздуха.

Перед началом работы с дрелью выполните следующие действия:

1. Зафиксируйте инструмент в тисках.

2. Нажмите и удерживайте кнопку на индексаторе, чтобы разблокировать его. Это позволит отрегулировать положение инструмента.

3. Отпустите кнопку индексатора, чтобы зафиксировать положение инструмента.

4. Убедитесь, что стопорный штифт индексатора находится на одном уровне с поверхностью гайки.

5. Покачайте инструмент из стороны в сторону, чтобы убедиться, что инструмент надежно зафиксирован.