# メインコンポーネントと機能

Pos | 部品 | 機能
--- | --- | ---
1 | スピンドル | ドリルの主要回転部分です。
2 | スピンドルガード | オペレータを回転スピンドルから保護します。ドリルビット用クーラントをドリルに提供します。
3 | ヘッド | モータからスピンドルに回転トルクやフィードを転送します。
4 | フィードカセット | スピンドルのフィード速度を定義します。回転当たりインチ（IPR）または回転当たりミリメートル（mm /回転）で測定します。
5 | エア論理 | ドリルを操作します。
6 | 割歯車 | 回転速度を定義します。毎分回転数（RPM）で測定します。
7 | 範囲ギア | RPMの範囲を定義します。
8 | ベーンモータ | スピンドルにパワーと回転を供給します。
9 | モータバルブ | エアフローをベーンモータと緊急停止ボタンに供給します。
10 | 開始 | モーターを起動し、ドリルフィード・回転機構をアクティブにします。モータは、ボタンが解放された後も回転し続けます。スピンドルが所定のドリル深さに達すると、自動的に開始位置に戻ります。
11 | 急速進行（オプション） | 急速スピンドルフィードをアクティブにします。スピンドルは、通常のフィード速度よりも速く作業面に進みますが、回転しません。ボタンを解除するとスピンドルが停止します。
12 | 引き込み | ドリルサイクル中の任意の時点でスピンドルを開始位置に戻します。モータは、引き込み後に自動的にオフになります。
13 | 非常停止 | モータをオフにして、ドリルサイクル中の任意の時点でスピンドルを停止します。一度押すと、緊急停止ボタンが所定位置でロックされます。ドリルを再起動するには、非常停止を手動でリセットする必要があります。