# Kopf

Schmiermenge gesamt: 28 ml.

Pos. | Beschreibung
--- | ---
A1 | Eine dünne Schicht Schmiermittel A auftragen.
A2 | Sicherstellen, dass die Dichtringe mit Schmiermittel A geschmiert werden.
A3 | Darauf achten, dass die Abstände zwischen den Zähnen mit Schmiermittel A gefüllt werden.
A4 | Das Trapezinnengewinde mit Schmiermittel A füllen.
A5 | Darauf achten, dass die Abstände zwischen den Zähnen mit Schmiermittel A gefüllt werden (5 ml pro Teil).

Pos. | Beschreibung
--- | ---
A1 | Eine dünne Schicht Schmiermittel A auftragen.
A2 | Sicherstellen, dass die Dichtringe mit Schmiermittel A gut geschmiert werden.
A3 | Darauf achten, dass die Abstände zwischen den Zähnen mit Schmiermittel A gefüllt werden.
A4 | Innen eine dünne Schicht Schmiermittel A auftragen.
A5 | Mindestens 10 ml von Schmiermittel A auftragen.

* Nur für Modelle mit Schnellvorlauf.

Pos. | Beschreibung
--- | ---
A1 | Darauf achten, dass die Abstände zwischen den Zähnen mit Schmiermittel A gefüllt werden (5 ml pro Teil).
A2 | Sicherstellen, dass die Dichtringe mit Schmiermittel A gut geschmiert werden.