# Installera skrapkittet, för borr med indexerare

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Hylsnyckel

- Insexnyckel

- Monteringsverktyg

Nödvändiga förutsättningar

Innan skrapsatsen installeras, ska följande komponenter avlägsnas:

- Främre del

- Borrskär

- Spindel

- Spindelskydd

1. Fäst borren i ett skruvstäd.

2. Ta bort adaptern och skruven.

3. Sätt indexerarens kåpa i läge på adapteraxeln.

4. Applicera några droppar gänglåsning på muttergängorna och fäst muttern på indexerarens kåpa. Dra åt muttern.

5. Sätt vågbrickan i läge på indexerarens kåpa. Applicera några droppar gänglåsning på axeln och fäst den på indexerarens kåpa.

6. Tryck på knappen på indexhuset så muttern går lätt ner till botten. Dra åt den främre muttern på axeln på indexhuset med en haknyckel.

   VARNING

   Klämrisk!

   Använd inte verktyget om inte indexeraren är ordentligt låst! Ett upplåst verktyg kan få det kompletta verktyget att rotera och orsaka allvarliga skador på egendom eller kroppsskada.

   - Se till att låspinnen är i nivå med mutterns yta med en toleransnivå på mindre än 0,3 mm över ytan.

7. Ta bort stoppmuttern och spindeln.

8. Montera en skrapring på spindeln och fäst den med fyra skruvar.

   Se till att den avfasade kanten på skrapringen pekar mot borrkronan.

9. Montera spindelstoppmuttern på spindeln.

10. Montera spindeln i borren.

11. Montera spindelstoppmuttern på spindeltoppen.

12. Skär av röret så det passar längden på den främre delen.

    Skrapringen på spindeln får inte röra sig utanför röret vid borrning.

13. Montera röret och dra åt det.

    Kontrollera att skrapringen löper smidigt för att förhindra gängskador.

    Montera den främre delen.