# Composants principaux et fonctions

Repère | Pièce | Fonction
--- | --- | ---
1 | Broche | Partie tournante principale de la perceuse.
2 | Protège-broche | Protège l'opérateur de la broche tournante. Alimente la perceuse en liquide de refroidissement au niveau du foret.
3 | Tête | Transfère le couple de rotation et l'avance du moteur à la broche.
4 | Cassette d'alimentation | Définit la vitesse d'avance de la broche. Mesurée en pouces par tour (IPR) ou en millimètres par tour (mm/tr).
5 | Logique d'air | Fait fonctionner la perceuse.
6 | Engrenage en deux pièces | Définit la vitesse de rotation. Mesurée en tours par minute (RPM).
7 | Engrenage de gamme | Définit la plage de régime.
8 | Moteur à palettes | Alimente la broche et assure sa rotation.
9 | Valve de moteur | Approvisionne le moteur à palettes et le bouton d'arrêt d'urgence en air.
10 | Démarrage | Démarre le moteur et actionne le mécanisme d'avance et de rotation de la broche. Le moteur continue à tourner après que l'opérateur a relâché le bouton. Lorsque la broche atteint la profondeur de perçage prédéfinie, elle revient automatiquement en position de départ.
11 | Avance rapide (option) | Active la fonction d'avance rapide de la broche. La proche avance vers la surface de travail plus rapidement qu'avec le taux d'avance ordinaire, mais ne tourne pas. La broche s'arrête lorsque le bouton est relâché.
12 | Retrait | Ramène la broche à la position de départ à tout moment pendant le cycle de perçage. Le moteur se coupe automatiquement lorsque la broche est rétractée.
13 | Arrêt d'urgence | Coupe le moteur et arrête la broche à tout moment au cours du cycle de perçage. Lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé, il se bloque en position. Vous devez réinitialiser l'arrêt d’urgence manuellement pour pouvoir redémarrer la perceuse.