# Wymiana złączki wlotu powietrza

Narzędzia PFD1500 są standardowo dostarczane ze złączką wlotu powietrza NPT. Dodatkowa złączka wlotu powietrza BSP znajduje się w opakowaniu.

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucz maszynowy

1. Wykręcić adapter.

   Sprawdzić, czy filtr pozostaje na swoim miejscu.

2. Wymienić złączkę na nową (z opakowania). Przełożyć pierścień O-ring ze starej złączki do nowej.

3. Umieścić złączkę z powrotem w jej oryginalnym położeniu i przykręcić.

   Sprawdzić, czy filtr jest na swoim miejscu.