# Uvolněte vřeteno

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Momentový klíč

- Imbusový klíč

- Čípkový klíč

- Klíč

- Vidlicový nástroj

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s logickou jednotkou přívodu vzduchu směřující nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava. Sejměte ochranný kryt vřetena.

2. Poznamenejte si polohu kazety posuvu. Značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují aktuální posuv.

3. Vyjměte zámek kazety, kazetu, pět šroubů a dvě podložky. Použijte klíč Torx na šroub zámku kazety a imbusový klíč na ostatní čtyři šrouby.

4. Vytáhněte spojku.

5. Nasaďte klíč s čípky v původní poloze spojky, se čtyřmi čepy směrujícími dolů. Otáčejte klíčem, dokud čepy nezapadnou do polohy.

6. Poznamenejte si polohu vřetena:

   1. Pokud je vřeteno ve startovní poloze – otáčejte klíčem s čípky proti směru hodinových ručiček pomocí klíče, dokud se vřeteno neuvolní.

   2. Pokud je vřeteno v závěrečné poloze vrtání – otáčejte klíčem s čípky po směru hodinových ručiček pomocí klíče, dokud se vřeteno neuvolní.

7. Vytáhněte klíč s čípky.

8. Nainstalujte spojku v původní poloze.

9. Vložte kazetu posuvu do původní polohy a ujistěte se, že značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují požadovaný posuv.

10. Pokud kazetu nelze nainstalovat snadno, otočte její drážky vidlicovým nástrojem a vyrovnejte je.

11. Nainstalujte podložky a čtyři šrouby do původních poloh. Utáhněte šrouby. Nainstalujte zámek a pojistný šroub. Utáhněte šroub.

12. Nasaďte ochranný kryt vřetena do původní polohy a zajistěte jej.

13. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

    1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

    2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

    3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

    4. Odpojte vzduchovou hadici.

Před použitím nástroje odzkoušejte ventil startovní polohy a ventil hloubky, zda fungují správně.

Krok 1 – Proveďte vizuální zkoušku. Vyjměte ventily z nástroje. Otáčejte ventily po směru hodinových ručiček vidlicovým nástrojem. Stlačte ventily a sledujte, zda je pružina v pořádku.

Krok 2 – Viz část „Zkouška těsnosti“.