# Převod rozsahu otáček

Celkové množství maziva: 27 ml.

Otočte převodem při mazání alespoň o dvě otočky.

Zkontrolujte, zda se převod otáčí normálně, bez zadrhávání.

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Před montáží zkontrolujte, zda je vnější a kluzný povrch radiálních těsnění namazán mazivem A.
A2 | Zajistěte, aby byla jehlová ložiska kompletně naplněna mazivem A.
A3 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.