# Instalace soupravy rychlého přiblížení

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíče

- Imbusový klíč

- Vidlicový nástroj

- Šestihranný nástroj

- Momentový klíč

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s předním dílem směřujícím nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava. Sejměte přední díl a vyjměte vrták pomocí klíčů.

2. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku.

3. Sejměte ochranný kryt vřetena.

4. Sejměte prstenec hloubky z vřetena pomocí vidlicového nástroje.

5. Poznamenejte si polohu kazety posuvu. Značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují aktuální posuv.

6. Vyjměte kazetu posuvu s použitím imbusového klíče.

7. Vysuňte vřeteno z pouzdra otáčením pomocí šestihranného nástroje proti směru hodinových ručiček, dokud nepůjde vřeteno vyjmout.

8. Sejměte kryt logické jednotky přívodu vzduchu a logickou jednotku přívodu vzduchu s použitím imbusového klíče.

   Neuvolňujete o-kroužky v horní části hlavice.

9. Povolte válec s použitím imbusového klíče.

10. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku.

11. Vyjměte dolní část hlavice s použitím imbusového klíče.

12. Vyjměte válec z dolní části hlavice.

13. Vyměňte válec za nový (je součástí soupravy) a vraťte jej zpět do polohy. Utáhněte válec s použitím imbusového klíče.

14. Vytáhněte nahoru kuželové ozubené kolo z hlavice.

15. Vytáhněte válec přímo dolů z hlavice.

16. Vyměňte válec za nový (je součástí soupravy). Vložte jej zpět na místo.

17. Vyměňte kuželové ozubené kolo za nové (je součástí soupravy) a vraťte jej zpět do polohy.

18. Vložte dolní část hlavice zpět na původní místo. Utáhněte ji šrouby.

19. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku.

20. Utáhněte válec se šrouby s použitím imbusového klíče.

21. Vložte logickou jednotku přívodu vzduchu zpět na původní místo. Vyměňte kryt za nový (je součástí soupravy) a vraťte jej zpět do polohy.

22. Namontujte vřeteno do pouzdra zespodu. Otočením šestihranného nástroje po směru hodinových ručiček o několik otáček vřeteno nasuňte.

23. Nainstalujte prstenec hloubky na vřeteno a přesuňte jej do pozice. Utáhněte prstenec vidlicovým nástrojem.

24. Vložte kazetu posuvu do původní polohy a ujistěte se, že značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují požadovaný posuv.

25. Pokud kazetu nelze nainstalovat snadno, otočte její drážky vidlicovým nástrojem a vyrovnejte je.

26. Nainstalujte podložky a čtyři šrouby do původních poloh. Utáhněte šrouby. Nainstalujte zámek a pojistný šroub. Utáhněte šroub.

27. Nasaďte ochranný kryt vřetena do původní polohy a zajistěte jej.

28. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Vložte vrták do vřetena. Umístěte klíče na pouzdro vřetena a základnu vrtáku, aby se nemohly otáčet, a utáhněte spoj. Nasaďte přední díl na vrtačku a zajistěte jej.

29. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

    1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

    2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

    3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

    4. Odpojte vzduchovou hadici.