# Cambio del eje

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Herramienta con forma de tenedor

- Herramienta hexagonal

- Llave Torx

- Llave Allen

- Llaves fijas

1. Apriete el taladro en una mordaza con almohadillas de goma, con la parte delantera hacia arriba y la empuñadura del taladro a la derecha. Extraiga la parte delantera y la broca.

2. De la vuelta al taladro y sujételo en la mordaza. Desmonte la protección del eje.

3. Extraiga el anillo de profundidad del eje con la herramienta con forma de tenedor.

4. Tenga en cuenta la posición del cassette de avance: Las marcas situadas en el extremo del cassette más próximo al eje indican la velocidad de avance real.

5. Desmonte el cassette de avance.

6. Extraiga el eje de la boca girando la herramienta hexagonal hacia la izquierda. Desmonte el eje.

7. Realice los pasos del 4 al 11 de la sección \"instalación del taladro\".

8. De la vuelta al taladro y sujételo en la mordaza. Conecte la manguera de aire al suministro de aire a la boquilla. Realice una prueba de funcionamiento del botón de para de emergencia:

   1. Pulse el botón de arranque.

   2. Presione el botón de parada de emergencia hasta que se bloquee en su posición. El eje debe detenerse inmediatamente.

   3. Tire del botón de parada de emergencia para reiniciarlo. El motor no debe volver a ponerse en funcionamiento.

   4. Desconecte la manguera de aire.