# Instalación del ChipLet

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Destornillador Torx

- Llave Allen

- Herramienta de montaje

Requisitos previos

Antes de instalar el ChipLet, asegúrese de que se han extraído los componentes siguientes:

- Parte delantera

- Broca

- Eje

- Protección del eje

1. Fije el taladro a un tornillo de banco.

2. Extraiga el tornillo y la cubierta del cassette de alimentación.

3. Extraiga los cuatro tornillos con las dos arandelas y el cassette de alimentación.

4. Desmonte la válvula de posición de profundidad.

5. Extraiga los dos tornillos y la tapa.

6. Retire la arandela de empuje.

7. Coloque el chiplet en su posición con la junta tórica. Cuando el chiplet se coloca en su posición se escucha un «clic».

8. Sujete el chiplet con dos tornillos y apriételos a 8 Nm.

9. Vuelva a instalar la válvula de posición de profundidad, fíjela y apriete a 1 Nm.

10. Vuelva a instalar el cassette de alimentación y apriete los cuatro tornillos y las dos arandelas a 8 Nm.

11. Vuelva a colocar la cubierta del cassette en su posición y fíjela con un tornillo a 3 Nm.