# Posizione di partenza e profondità di foratura

Utilizzando gli anelli di arresto, è possibile definire i seguenti parametri:

- Posizione di partenza della punta da trapano

- Profondità di foratura

Pos | Componente | Funzione
--- | --- | ---
1 | Anello della posizione di partenza | Definisce la posizione di partenza per la foratura. Questo consente un rapido posizionamento della punta da trapano alla distanza sicura predefinita sulla superficie. La posizione di partenza può essere regolata.
2 | Anello di profondità | Definisce la profondità di foratura.
3 | Valvola di profondità | Controlla la profondità di foratura. Una volta che l'anello di profondità raggiunge la valvola, attiva la valvola e il mandrino rientra nella posizione di partenza. Il motore si spegne automaticamente dopo la ritrazione.
4 | Valvola della posizione di partenza | Controlla la posizione di partenza per la foratura. Una volta che l'anello della posizione di partenza raggiunge la valvola, attiva la valvola che spegne il motore.

È possibile calcolare la distanza tra l'anello di profondità e la testa di foratura (dimensione L nella figura di seguito) per la profondità di foratura desiderata D secondo la seguente formula:

L (mm) =D (mm) – 31,0 mm

L (pollici) = D (pollici) – 1,2 pollici