# Installation des Abstreiferkits, für Bohrer mit Indexer

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Spannschlüssel

- Inbusschlüssel

- Montagewerkzeug

Voraussetzungen

Vor Installation des Abstreiferkits sicherstellen, dass die folgenden Komponenten entfernt wurden:

- Vorderteil

- Bohr-Bit

- Spindel

- Spindelschutz

1. Den Bohrer im Schraubstock einspannen.

2. Den Adapter und die Schraube ausbauen.

3. Das Indexergehäuse auf die Adapterwelle setzen.

4. Auf die Muttergewinde ein paar Tropfen Sicherungslack auftragen und die Mutter am Indexergehäuse anbringen. Die Mutter festziehen.

5. Den Federring am Indexergehäuse anbringen. Auf die Welle ein paar Tropfen Sicherungslack auftragen und die Welle am Indexergehäuse anbringen.

6. Drücken Sie die Taste auf dem Indexergehäuse, damit die Schraubenmutter problemlos nach unten gleitet. Befestigen Sie die vordere Schraubenmutter auf der Welle mit einem Hakenschlüssel am Indexergehäuse.

   WARNUNG

   Quetschgefahr

   Das Werkzeug nicht verwenden, wenn der Indexer nicht ordnungsgemäß verriegelt ist! Bei einem entriegelten Werkzeug kann es sein, dass sich das gesamte Werkzeug dreht und so zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führt.

   - Vergewissern Sie sich, dass der Verriegelungsstift nicht mehr als 0,3 mm aus der Mutteroberfläche herausragt.

7. Die Stoppmuttern an der Spindel ausbauen.

8. An der Spindel einen Abstreifring anbringen und mit vier Schrauben sichern.

   Sicherstellen, dass die abgeschrägte Kante des Abstreifrings in Richtung Bohrspitze zeigt.

9. Die Spindel-Stoppmutter an der Spindel anbringen.

10. Die Spindel im Bohrer installieren.

11. Die Spindel-Stoppmutter oben an der Spindel anbringen.

12. Das Rohr auf die Länge des Vorderteils zuschneiden.

    Der auf der Spindel sitzende Abstreifring darf sich beim Bohren nicht außerhalb des Rohrs bewegen.

13. Das Rohr anbringen und anziehen.

    Sicherstellen, dass der Abstreifring sich ruckfrei bewegen kann, um eine Beschädigung des Gewindes zu verhindern.

    Das Vorderteil einbauen.