# Funzionamento del trapano

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento

Restare a una distanza di sicurezza dall'utensile in funzione. Un utensile in rotazione può causare lesioni gravi.

- Fare in modo che nessuna parte del corpo si trovi vicino allo strumento in funzionamento.

È possibile utilizzare il trapano nel modo seguente:

Per far avanzare rapidamente la punta da trapano sulla superficie di lavoro... | premere il pulsante di avanzamento rapido (opzionale). Assicurarsi di fermare la punta da trapano a una distanza di sicurezza dalla superficie di lavoro.
Per iniziare a usare il trapano... | premere il pulsante di avvio.
Per interrompere la foratura e retrarre il mandrino nella posizione di partenza... | premere il pulsante di retrazione.
Per spegnere il motore in caso di emergenza... | premere il pulsante di arresto di emergenza.
Per ripristinare l’arresto di emergenza e riprendere il normale funzionamento... | estrarre il pulsante di arresto di emergenza. Scollegare il tubo flessibile dell'aria, quindi ricollegarlo per ripristinare l’unità logica dell'aria.