# Motor

Pos | Descrição
--- | ---
A1 | Verifique se os anéis O-ring estão com lubrificante A.
B2 | Aplique uma camada fina de lubrificante B nas placas da extremidade (deve cobrir o diâmetro do rotor).
B3 | Cilindro interno (motor inteiro, adicione duas gotas de lubrificante B pelo furo de entrada na parte de trás da placa da extremidade, gire o rotor para que o lubrificante se espalhe no motor).