# Startposition und Bohrtiefe

Mit den Anschlagringen können die folgenden Parameter definiert werden:

- Startstellung des Bohrstücks

- Bohrtiefe

Pos. | Teil | Funktion
--- | --- | ---
1 | Startpositionsring | Definiert die Startposition für das Bohren. Dadurch wird das Bohrstück schnell in einem bereits festgelegten Abstand zur Oberfläche in Stellung gebracht. Die Startposition kann eingestellt werden.
2 | Tiefenring | Legt die Bohrtiefe fest.
3 | Tiefeventil | Steuert die Bohrtiefe. Sobald der Tiefenring das Ventil erreicht, aktiviert es das Ventil und die Spindel kehrt in die Startposition zurück. Danach schaltet sich der Motor automatisch aus.
4 | Startpositionsventil | Steuert die Startposition für das Bohren. Sobald der Startpositionsring das Ventil erreicht, aktiviert er das Ventil, das wiederum den Motor ausschaltet.

Der Abstand zwischen Tiefenring und Bohrkopf kann für die gewünschte Bohrtiefe D anhand der folgenden Formel berechnet werden (Maß L in der folgenden Abbildung):

L (mm) =D (mm) – 31,0 mm

L (in) = D (in) – 1,2 in