# Test för läcka

1. Om ventilen är fäst vid verktyget, ta bort den.  Använd det gaffelformade verktyget (4080 1114 00) och vrid det medurs.

2. Sätt in ventilen i kontakten (1) på testverktyget och dra åt till 0,7 Nm. Se bilden nedan.

3. Anslut en luftslang till kontakten.

4. Tryck på verktygsarmen två till tre gånger för att få ett lufttryck på 6,3 bar (90 psi).

5. Mät läckage med en läckagemätare.  Luftläckage under 10 sekunder måste vara mindre än 0,3 l/min.

6. Om resultatet av testet är otillfredsställande, byt ut ventilen. Om testet inte visar något fel, fortsätt proceduren.

7. Montera ventilen i det ursprungliga läget och dra åt med det gaffelformade verktyget till 0,7 Nm.