# Замена воздуховпускного адаптера

Все инструменты PFD1500 поставляются с воздуховпускным адаптером NPT в качестве стандарта. Дополнительный воздуховпускной адаптер BSP будет включен в комплект вместе с инструментом после поставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- Рожковый гаечный ключ

1. Снимите адаптер.

   Убедитесь, что фильтр остается на месте.

2. Замените адаптер новой деталью (включена в комплект). Перенесите O-кольцо со старого адаптера на новый.

3. Установите адаптер в первоначальное положение. Затяните адаптер.

   Убедитесь, что фильтр остается на месте.