# Installare ChipLet

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Cacciavite a stella

- Chiave a brugola

- Utensile di montaggio

Prerequisiti

Prima di installare il ChipLet, assicurarsi di aver rimosso i seguenti componenti:

- Parte anteriore

- Punta da trapano

- Mandrino

- Protezione del mandrino

1. Serrare il trapano in una morsa.

2. Rimuovere la vite e la copertura della cassetta di alimentazione.

3. Rimuovere le quattro viti con le due rondelle e la cassetta di alimentazione.

4. Rimuovere la valvola di profondità della posizione.

5. Rimuovere le due viti e il tappo.

6. Togliere la rondella reggispinta.

7. Inserire il chiplet con l'o-ring in posizione. Una volta posizionato il chiplet viene emesso un clic.

8. Stringere il chiplet con due viti e serrarle applicando una coppia di 8 Nm.

9. Riportare in posizione la valvola di profondità della posizione e serrarla applicando una coppia di 1 Nm.

10. Riportare la cassetta dell'alimentazione in posizione e serrare le quattro viti e le due rondelle applicando una coppia di 8 Nm.

11. Riportare in posizione la copertura sulla cassetta e serrarla con una vite applicando una coppia di 3 Nm.