# Huvudkomponenter och funktioner

Pos | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
1 | Spindel | Huvudroterande del av borren.
2 | Spindelskydd | Skyddar operatören från den roterande spindeln. Förser borren med kylvätska till borrkronan.
3 | Huvud | Överför rotationsmoment och matning från motorn till spindeln.
4 | Matningskassett | Definierar spindelns matarhastighet. Mätt i inches per revolution (IPR) eller millimeter per revolution (mm/rev).
5 | Luftlogik | Driver borren.
6 | Splitväxel | Definierar rotationshastighet. Mätt i revolutions per minut (RPM) (varv/minut).
7 | Rangeväxel | Definierar RPM-intervall.
8 | Lamellmotor | Ger kraft och rotation till spindeln.
9 | Motorventil | Ger luftflöde till lamellmotor och nödstoppknapp.
10 | Start | Startar motorn och aktiverar borrmatningen och rotationsmekanismen. Motorn fortsätter att köra efter att knappen har frigjorts. När spindeln når det förinställda borrdjupet, återgår den automatiskt till startpositionen.
11 | Rapid advance (tillval) | Aktiverar snabb spindelmatning. Spindeln förflyttas till arbetsytan snabbare än vid vanlig matarhastighet men roterar inte. Släpps knappen stannar spindeln.
12 | Dra tillbaka | Återför spindeln till startpositionen när som helst under borrcykeln. Motorn stängs av automatiskt efter att den går tillbaka.
13 | Nödstopp | Stänger av motorn och stannar spindel närsomhelst under borrcykeln. När den väl är tryckt, låses nödstoppknappen i position. Du måste manuellt återställa nödstoppknappen för att starta borren igen.