# Instalowanie elementu indeksującego

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucz maszynowy

- Klucz imbusowy

- Klucz kołkowy

- Klucz hakowy

Warunki wstępne

Przed zainstalowaniem elementu indeksującego należy zdemontować następujące elementy:

- Część przednia

- wiertło

- wrzeciono

- osłonę wrzeciona

1. Zamocować wiertarkę w imadle z gumowymi okładzinami szczęk, tak aby pneumatyczny moduł logiczny był skierowany do dołu, zaś uchwyt wiertarki w prawo.

2. Za pomocą klucza maszynowego zdemontować łącznik mocujący część przednią. Za pomocą klucza imbusowego wykręcić wkręt po prawej stronie otworu łącznika.

3. Ustawić duży otwór w obudowie elementu indeksującego nad otworem łącznika, przyciskiem ku sobie. Jeśli obudowa elementu indeksującego zostanie ustawiona we właściwym położeniu, korek znajdujący się na prawo od otworu wkręta da się umieścić w obudowie elementu indeksującego.

4. Umieścić nakrętkę w obudowie elementu indeksującego, gwintem do dołu. Dokręcić nakrętkę kluczem kołkowym.

5. Umieścić podkładkę falistą i wałek, wielowypustem do dołu, w obudowie elementu indeksującego.

6. Nacisnąć przycisk na obudowie elementu indeksującego, aby nakrętka dała się łatwo przesunąć do samego dołu. Za pomocą klucza hakowego dokręcić umieszczoną na wałku przednią nakrętkę na obudowie elementu indeksującego.

   OSTRZEŻENIE

   Niebezpieczeństwo zgniecenia

   Nie wolno używać narzędzia, jeśli element indeksujący nie jest prawidłowo zablokowany! Niezablokowanie narzędzia może spowodować obrót całego narzędzia i stać się przyczyną poważnych szkód materialnych i obrażeń ciała.

   - Należy sprawdzić, czy kołek blokujący jest w płaszczyźnie nakrętki z tolerancją wystawania mniejszą niż 0,3 mm.

Po zakończeniu montażu zamontować zdemontowane uprzednio elementy (patrz lista wyżej).