# Libere el husillo.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llave Torx

- Llave Allen

- Llave de pasadores

- Llave

- Herramienta con forma de tenedor

1. Apriete el taladro en una mordaza con almohadillas de goma, con la unidad lógica de aire hacia arriba y la empuñadura del taladro a la derecha. Desmonte la protección del eje.

2. Tenga en cuenta la posición del cassette de avance: Las marcas situadas en el extremo del cassette más próximo al eje indican la velocidad de avance real.

3. Extraiga el bloqueo del cassette, el cassette los cinco tornillos y las dos arandelas. Utilice una llave Torx para el tornillo del bloqueo del cassette y una llave allen para los otros cuatro tornillos.

4. Extraiga el embrague.

5. Coloque la llave cilíndrica en la posición original del embrague con los cuatro pasadores orientados hacia abajo. Gire la llave hasta que el pasador se bloquee en su posición.

6. Tenga en cuenta la posición del eje:

   1. Si el eje está en la posición de arranque - Gire la llave de pasadores hacia la izquierda con una llave fija hasta que el eje se libere.

   2. Si el eje está en la posición de finalización de taladro - Gire la llave de pasadores hacia la derecha con una llave fija hasta que el eje se libere.

7. Extraiga la llave de pasadores.

8. Instale el embrague en la posición original.

9. Coloque el cassette de avance en su posición original asegurándose de que las marcas del extremo del mismo que están más próximas al eje indican la velocidad de avance requerida.

10. Si no puede instalar fácilmente el cassette, gire sus chavetas con la herramienta con forma de tenedor para alinearlas.

11. Instale las arandelas y los cuatro tornillos en sus posiciones originales. Apriete los tornillos. Instale el bloqueo y su tornillo. Apriete el tornillo.

12. Vuelva a colocar la protección del eje en su posición original y fíjela.

13. Conecte la manguera de aire al suministro de aire a la boquilla. Realice una prueba de funcionamiento del botón de para de emergencia:

    1. Pulse el botón de arranque.

    2. Presione el botón de parada de emergencia hasta que se bloquee en su posición. El eje debe detenerse inmediatamente.

    3. Tire del botón de parada de emergencia para reiniciarlo. El motor no debe volver a ponerse en funcionamiento.

    4. Desconecte la manguera de aire.

Antes de utilizar la herramienta, pruebe la válvula de posición de arranque y la válvula de profundidad para asegurar que se han resulto las averías anteriores.

Paso 1 - Realice una prueba visible. Retire las válvulas de la herramienta. Gire las válvulas hacia la derecha con la herramienta en forma de tenedor. Comprima las válvulas y compruebe si el muelle está correctamente.

Paso 2 - Consulte la sección \"Prueba de fugas\".