# Instalação do ChipLet

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chave de fenda com ponta Torx

- Chave Allen

- Ferramenta de montagem

Pré-requisitos

Antes de instalar o ChipLet, confirme se os seguintes componentes foram removidos:

- Parte frontal

- Broca

- Fuso

- Proteção do eixo

1. Fixe a furadeira em um torno.

2. Remova o parafuso e a tampa do cartucho de alimentação.

3. Remova os quatro parafusos com as duas arruelas e o cartucho de alimentação.

4. Remova a válvula da posição de profundidade.

5. Remova os dois parafusos e a tampa.

6. Remova a arruela de encosto.

7. Instale o ChipLet com o O-ring. Você vai ouvir um som de clique quando o ChipLet estiver posicionado.

8. Fixe o ChipLet com dois parafusos e aperte-os com torque de 8 Nm.

9. Reinstale a válvula de profundidade e aplique 1 Nm para prendê-la

10. Reinstale o cartucho de alimentação e fixe-o com quatro parafusos e duas arruelas com torque de 8 Nm.

11. Reinstale a tampa no cartucho e fixe-a com um parafuso, aplicando torque de 3 Nm.