# Änderung der Vorschubgeschwindigkeit

Durch Drehen der Zufuhrkassette um 180 Grad können die Vorschubgeschwindigkeiten der Kassette geändert werden. Wenn eine andere Vorschubgeschwindigkeit gewünscht wird, im Abschnitt „Überblick” die entsprechende Kassette aus der Tabelle für Vorschubgeschwindigkeiten auswählen.

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Beim Austausch einer Zufuhrkassette wie folgt vorgehen:

1. Die alte Zufuhrkassette ausbauen.

2. Eine neue Kassette in Einbaulage bringen. Vor Sichern der Kassette die Markierung auf dem Kassettenende lesen, das der Spindel am nächsten ist, um sicherzustellen, dass die Ausrichtung der Kassette korrekt ist.

3. Vor Verwendung des Bohrers einen Funktionstest am Notausknopf durchführen:

   1. Die Starttaste drücken.

   2. Den Notausknopf drücken, so dass er einrastet. Die Luftzufuhr zum Motor schaltet sich aus und die Spindel stoppt.

   3. Den Luftschlauch trennen.

   4. Ziehen Sie den Not-Aus-Schalter heraus, um ihn zurückzusetzen.

   5. Den Luftschlauch wieder anschließen.