# Wymiana wrzeciona

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Narzędzie w kształcie widełek

- Narzędzie sześciokątne

- Klucz trzpieniowy Torx

- Klucz imbusowy

- Klucze maszynowe

1. Zamocować wiertarkę w imadle z gumowymi okładzinami szczęk, tak aby przednia część wiertarki była skierowana do góry, zaś jej uchwyt w prawo. Zdemontować przednią część i wiertło.

2. Obrócić wiertarkę i zamocować ją w imadle. Zdemontować osłonę wrzeciona.

3. Za pomocą narzędzia w kształcie widełek zdemontować z wrzeciona pierścień głębokościowy.

4. Zwrócić uwagę na położenie kasety posuwu. Oznaczenia umieszczone na końcu kasety w pobliżu wrzeciona wskazują bieżącą prędkość posuwu.

5. Wymontować kasetę posuwu.

6. Wysunąć wrzeciono z gniazda, obracając narzędzie sześciokątne w lewo. Wyjąć wrzeciono.

7. Wykonać czynności od 4 do 11 opisane w punkcie „Instalowanie wiertarki”.

8. Obrócić wiertarkę i zamocować ją w imadle. Podłączyć wąż pneumatyczny do złączki. Sprawdzić prawidłowość działania przycisku wyłącznika awaryjnego:

   1. Nacisnąć przycisk uruchamiania.

   2. Nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego, tak aby zablokował się w położeniu wciśnięcia. Wrzeciono musi się natychmiast zatrzymać.

   3. Wyciągnąć przycisk wyłącznika awaryjnego w celu jego zresetowania. Silnik nie może się uruchomić.

   4. Odłączyć wąż pneumatyczny.