# Instalación del kit de avance rápido

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llaves fijas

- Llave Allen

- Herramienta con forma de tenedor

- Herramienta hexagonal

- Llave Torx

1. Apriete el taladro en una mordaza con almohadillas de goma, con la parte delantera hacia arriba y la empuñadura del taladro a la derecha. Extraiga la parte delantera y la broca utilizando llaves fijas.

2. Afloje el taladro. Dé la vuelta al taladro y sujételo en la mordaza.

3. Desmonte la protección del eje.

4. Extraiga el anillo de profundidad del eje utilizando una herramienta con forma de tenedor.

5. Tenga en cuenta la posición del cassette de avance: Las marcas situadas en el extremo del cassette más próximo al eje indican la velocidad de avance real.

6. Desmonte el cassette de alimentación utilizando una llave allen.

7. Extraiga el eje de la boca girando la herramienta hexagonal hacia la izquierda hasta que se extraiga el eje.

8. Desmonte la tapa y la unidad de la lógica de aire utilizando una llave allen.

   No afloje las juntas tóricas de la parte superior del cabezal.

9. Afloje el cilindro utilizando una llave allen.

10. Afloje el taladro. Dé la vuelta al taladro y sujételo en la mordaza.

11. Extraiga la parte inferior del cabezal utilizando una llave allen.

12. Desmonte el cilindro del cabezal inferior.

13. Sustituya el cilindro por otro nuevo (incluido en el kit) y colóquelo en su posición. Apriete el cilindro utilizando una llave allen.

14. Extraiga el engranaje cónico del cabezal hacia arriba.

15. Extraiga el cilindro del cabezal hacia abajo.

16. Sustituya el cilindro por otro nuevo (incluido en el kit). Colóquelo en su posición.

17. Sustituya el engranaje cónico por otro nuevo (incluido en el kit) y colóquelo en su posición.

18. Vuelva a colocar el cabezal inferior en su posición original. Apriételo con tornillos.

19. Afloje el taladro. Dé la vuelta al taladro y sujételo en la mordaza.

20. Apriete el cilindro con tornillos utilizando una llave allen.

21. Vuelva a colocar la unidad de lógica de aire en su posición original. Sustituya la tapa por otra nueva (incluida en el kit) y colóquela en su posición.

22. Instale el eje en la boca desde la parte inferior. Realice varios giros hacia la derecha con la herramienta hexagonal para hacer avanzar al eje.

23. Instale el anillo de profundidad en el eje y muévalo hasta su posición. Apriete el anillo con la herramienta en forma de tenedor.

24. Coloque el cassette de avance en su posición original asegurándose de que las marcas del extremo del mismo que están más próximas al eje indican la velocidad de avance requerida.

25. Si no puede instalar fácilmente el cassette, gire sus chavetas con la herramienta con forma de tenedor para alinearlas.

26. Instale las arandelas y los cuatro tornillos en sus posiciones originales. Apriete los tornillos. Instale el bloqueo y su tornillo. Apriete el tornillo.

27. Vuelva a colocar la protección del eje en su posición original y fíjela.

28. Afloje el taladro. Dé la vuelta al taladro y sujételo en la mordaza. Coloque la broca en el eje. Coloque llaves fijas en la boca del eje y en la base de la broca para evitar que giren y apriete la conexión. Coloque la parte delantera por encima del taladro y fíjela.

29. Afloje el taladro. Dé la vuelta al taladro y sujételo en la mordaza. Conecte la manguera de aire al suministro de aire a la boquilla. Realice una prueba de funcionamiento del botón de parada de emergencia:

    1. Pulse el botón de arranque.

    2. Presione el botón de parada de emergencia hasta que se bloquee en su posición. El eje debe detenerse inmediatamente.

    3. Tire del botón de parada de emergencia para reiniciarlo. El motor no debe volver a ponerse en funcionamiento.

    4. Desconecte la manguera de aire.